- Comment simuler un routeur de réception GIE ?
	Copier le répertoire "Data" sur votre disque dur
	Partager ce répertoire en tant que "data$"
	Vous pouvez maintenant vous connecter sur ce routeur de test en
	indiquant "\\votremachine\data$\" lors de l'appel à InitRepertoire de l'active X

- Comment insérer manuellement les jeux de tests ?
	Les jeux de test sont au nombre de 10 de F1 à F10.
	La description de ces jeux vous est donnée par le fichier "Detail du Test.Doc"
	Pour commencer, copier manuellement le contenu du répertoire F1 dans le répertoire "data\brut" du routeur
	Effectuer une importation à partir de votre logiciel.
	Copier ensuite le contenu du répertoire F2 dans le répertoire "data\brut", importer
	Faites de même pour les répertoires F3 à F10

- Comment ré-initialiser votre routeur simulé ?
	Il suffit de supprimer l'ensemble des fichiers de tous les répertoires


Le message MES00506879.WAV est en réalité un message de 30' et non un message de 40' comme indiqué 
dans sa fiche message.



		
	
